
主机名:           LAPTOP-N8UR1STA
OS 名称:          Microsoft Windows 10 专业版
OS 版本:          10.0.15063 暂缺 Build 15063
OS 制造商:        Microsoft Corporation
OS 配置:          独立工作站
OS 构件类型:      Multiprocessor Free
注册的所有人:     Windows 用户
注册的组织:       
产品 ID:          00331-10000-00001-AA830
初始安装日期:     2017/9/13, 0:59:26
系统启动时间:     2017/10/12, 20:48:03
系统制造商:       LENOVO
系统型号:         20FNA068CD
系统类型:         x64-based PC
处理器:           安装了 1 个处理器。
                  [01]: Intel64 Family 6 Model 78 Stepping 3 GenuineIntel ~2300 Mhz
BIOS 版本:        LENOVO R06ET42W (1.16 ), 2016/9/20
Windows 目录:     C:\WINDOWS
系统目录:         C:\WINDOWS\system32
启动设备:         \Device\HarddiskVolume1
系统区域设置:     zh-cn;中文(中国)
输入法区域设置:   zh-cn;中文(中国)
时区:             (UTC+08:00) 北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐
物理内存总量:     3,979 MB
可用的物理内存:   945 MB
虚拟内存: 最大值: 6,283 MB
虚拟内存: 可用:   2,785 MB
虚拟内存: 使用中: 3,498 MB
页面文件位置:     C:\pagefile.sys
域:               WORKGROUP
登录服务器:       \\LAPTOP-N8UR1STA
修补程序:         安装了 4 个修补程序。
                  [01]: KB4022405
                  [02]: KB4025376
                  [03]: KB4038806
                  [04]: KB4041676
网卡:             安装了 2 个 NIC。
                  [01]: VPN Client Adapter - VPN123
                      连接名:      Hyperworks
                      状态:        媒体连接已中断
                  [02]: Intel(R) Ethernet Connection I219-V
                      连接名:      以太网
                      启用 DHCP:   是
                      DHCP 服务器: 192.168.1.1
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.1.7
                        [02]: fe80::b819:e60d:7867:d137
Hyper-V 要求:     虚拟机监视器模式扩展: 是
                  固件中已启用虚拟化: 否
                  二级地址转换: 是
                  数据执行保护可用: 是
GUID: 8615930A5DF3602F32463038333706E3
SGUID: R17CDA831679
