
主机名:           DESKTOP-VKNCLMK
OS 名称:          Microsoft Windows 10 专业版
OS 版本:          10.0.17134 暂缺 Build 17134
OS 制造商:        Microsoft Corporation
OS 配置:          独立工作站
OS 构件类型:      Multiprocessor Free
注册的所有人:     暂缺
注册的组织:       暂缺
产品 ID:          00330-80000-00000-AA968
初始安装日期:     2018/5/16, 21:08:05
系统启动时间:     2018/8/22, 20:11:35
系统制造商:       LENOVO
系统型号:         20DFA008CD
系统类型:         x64-based PC
处理器:           安装了 1 个处理器。
                  [01]: Intel64 Family 6 Model 61 Stepping 4 GenuineIntel ~2195 Mhz
BIOS 版本:        LENOVO J5ET54WW (1.25 ), 2016/7/18
Windows 目录:     C:\WINDOWS
系统目录:         C:\WINDOWS\system32
启动设备:         \Device\HarddiskVolume6
系统区域设置:     zh-cn;中文(中国)
输入法区域设置:   zh-cn;中文(中国)
时区:             (UTC+08:00) 北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐
物理内存总量:     4,013 MB
可用的物理内存:   867 MB
虚拟内存: 最大值: 5,485 MB
虚拟内存: 可用:   1,450 MB
虚拟内存: 使用中: 4,035 MB
页面文件位置:     C:\pagefile.sys
域:               WORKGROUP
登录服务器:       \\DESKTOP-VKNCLMK
修补程序:         安装了 6 个修补程序。
                  [01]: KB4100347
                  [02]: KB4287903
                  [03]: KB4338832
                  [04]: KB4343669
                  [05]: KB4343902
                  [06]: KB4343909
网卡:             安装了 5 个 NIC。
                  [01]: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
                      连接名:      VMware Network Adapter VMnet1
                      启用 DHCP:   否
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.230.1
                        [02]: fe80::e1d9:4a2a:62b4:ec53
                  [02]: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
                      连接名:      VMware Network Adapter VMnet8
                      启用 DHCP:   否
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.149.1
                        [02]: fe80::d920:e25a:3cc3:7f1f
                  [03]: Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-V
                      连接名:      以太网
                      状态:        媒体连接已中断
                  [04]: Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
                      连接名:      WLAN
                      启用 DHCP:   是
                      DHCP 服务器: 192.168.0.1
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.0.103
                        [02]: fe80::8848:c376:7947:b748
                  [05]: Bluetooth Device (Personal Area Network)
                      连接名:      蓝牙网络连接 2
                      状态:        媒体连接已中断
Hyper-V 要求:     虚拟机监视器模式扩展: 是
                  固件中已启用虚拟化: 是
                  二级地址转换: 是
                  数据执行保护可用: 是
GUID: 8157A82EA040152A3035354143423144
SGUID: R1829C50C9B7
