
主机名:           DESKTOP-BLLTNSD
OS 名称:          Microsoft Windows 10 企业版
OS 版本:          10.0.19045 暂缺 Build 19045
OS 制造商:        Microsoft Corporation
OS 配置:          独立工作站
OS 构建类型:      Multiprocessor Free
注册的所有人:     ruixing20157@outlook.com
注册的组织:       暂缺
产品 ID:          00328-90000-00000-AAOEM
初始安装日期:     2022/1/18, 12:25:12
系统启动时间:     2023/2/8, 9:09:08
系统制造商:       Hasee Computer
系统型号:         QNLAS
系统类型:         x64-based PC
处理器:           安装了 1 个处理器。
                  [01]: Intel64 Family 6 Model 141 Stepping 1 GenuineIntel ~2611 Mhz
BIOS 版本:        IbvIbv SP151, 2021/9/13
Windows 目录:     C:\Windows
系统目录:         C:\Windows\system32
启动设备:         \Device\HarddiskVolume1
系统区域设置:     zh-cn;中文(中国)
输入法区域设置:   zh-cn;中文(中国)
时区:             (UTC+08:00) 北京，重庆，香港特别行政区，乌鲁木齐
物理内存总量:     16,125 MB
可用的物理内存:   9,832 MB
虚拟内存: 最大值: 17,661 MB
虚拟内存: 可用:   8,975 MB
虚拟内存: 使用中: 8,686 MB
页面文件位置:     C:\pagefile.sys
域:               WORKGROUP
登录服务器:       \\DESKTOP-BLLTNSD
修补程序:         安装了 21 个修补程序。
                  [01]: KB5022405
                  [02]: KB4534170
                  [03]: KB4537759
                  [04]: KB4545706
                  [05]: KB5003791
                  [06]: KB5006120
                  [07]: KB5007115
                  [08]: KB5012170
                  [09]: KB5015684
                  [10]: KB5022282
                  [11]: KB5007273
                  [12]: KB5009636
                  [13]: KB5011352
                  [14]: KB5011651
                  [15]: KB5014032
                  [16]: KB5014035
                  [17]: KB5014671
                  [18]: KB5015895
                  [19]: KB5016705
                  [20]: KB5018506
                  [21]: KB5020372
网卡:             安装了 9 个 NIC。
                  [01]: Intel(R) Wireless-AC 9462
                      连接名:      WLAN
                      状态:        媒体连接已中断
                  [02]: Realtek PCIe GbE Family Controller
                      连接名:      以太网
                      启用 DHCP:   否
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.20.66
                        [02]: fe80::2a02:d8ca:76fc:18b3
                  [03]: Bluetooth Device (Personal Area Network)
                      连接名:      蓝牙网络连接
                      状态:        媒体连接已中断
                  [04]: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
                      连接名:      VMware Network Adapter VMnet1
                      启用 DHCP:   是
                      DHCP 服务器: 192.168.24.254
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.24.1
                        [02]: fe80::f90a:dfc8:453f:6dc1
                  [05]: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
                      连接名:      VMware Network Adapter VMnet8
                      启用 DHCP:   是
                      DHCP 服务器: 192.168.249.254
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.249.1
                        [02]: fe80::4f9a:f71b:d689:bbf0
                  [06]: TAP-Windows Adapter V9
                      连接名:      UdppLAN(TAP)
                      状态:        媒体连接已中断
                  [07]: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
                      连接名:      VirtualBox Host-Only Network
                      启用 DHCP:   否
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.56.1
                        [02]: fe80::fa9a:7eba:55e3:4970
                  [08]: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
                      连接名:      本地连接* 11
                      启用 DHCP:   否
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.137.1
                        [02]: fe80::58bd:ab68:16ae:7194
                  [09]: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet2
                      连接名:      VMware Network Adapter VMnet2
                      启用 DHCP:   否
                      IP 地址
                        [01]: 192.168.30.1
                        [02]: fe80::bb1b:8712:954f:5ed2
Hyper-V 要求:     虚拟机监视器模式扩展: 是
                  固件中已启用虚拟化: 是
                  二级地址转换: 是
                  数据执行保护可用: 是
